환 경 분 석 센 터

1. 환경분석센터 설립 목적

산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률에 의하여 설립된 상지대학교 산학협력단 소속기관인 환경분석센터는 각종 분석․시험을 위한 고가의 첨단장비 등의 인프라를 구축하고 전문인력을 통해 공정하고 정확한 측정분석을 통해 신뢰성 높은 시험 및 분석결과를 생산함으로써 보건․환경에 이바지함을 목적으로 한다.

2. 환경분석센터 주요 기능

가. 토양관련전문기관(토양오염조사)으로서의 분석 및 기술지원

토양환경을 관리하고 보전하기 위한 기술적, 법·제도적인 업무를 국가를 대행하여 수행

(주요업무 : 토양오염도검사, 토양정밀조사, 토양정화검증, 환경영향평가 관련 토양분석 등)

나. 산학협력을 위한 실험 및 분석업무 지원

기업체 또는 연구기관에서 기술개발이나 생산품의 QC를 목적으로 의뢰하는 각종 실험 및 분석 업무를 공인 시험방법을 통해 분석결과 제공

다. 교원의 연구활동을 위한 분석업무 지원

연구장비의 운영에 관한 교육 및 훈련과 연구활동 과정에서 발생하는 각종 분석업무 지원

3. 센터 현황

가. 인력현황(센터장, 연구원 8명)

성 명	직책	연락처	담당업무
이명규	센터장	033) 730-0443	환경분석센터업무 총괄
김민철	차장	033) 730-0386	환경영향평가 재대행(토양분야) 및 토양정화검증 업무 총괄, 중금속 시험분석
김재중	차장	033) 730-0388	특정토양오염관리대상시설 토양오염도검사 및 토양정밀조사 업무 총괄, 수은 및 불소 시험분석
김채윤	대리	033) 730-0385	BTEX, TCE, PCE, 1-2 디클로로에탄 시험분석
최근원	사원	033) 730-0388	특정토양오염관리대상시설 토양오염도검사 업무, 6가크롬 시험분석
홍선희	사원	033) 730-0385	유기인 및 TPH 시험분석
전태호	사원	033) 730-0386	환경영향평가 재대행(토양분야) 업무, 페놀류 및 벤조(a)피렌 시험분석
원정식	사원	033) 730-0386	시안 및 PCBs 시험분석
서범석	사원	033) 730-0386	토양정밀조사업무. 시료조제, 입도, pH 시험분석

나. 분석장비 보유 현황

	장 비 명 원자흡광광도계(Atomic Absorption Spectrometer)
	모델명 (제조사) iCE3300(Thermo Scientific)
	활용분야 아세틸렌과 압축공기의 혼합으로 조성된 불꽃을 활용하여 시료중의 중금속 및 양이온 측정 [ex. 구리(Cu), 비소(As), 납(Pb), 아연(Zn), 니켈(Ni), 카드뮴 (Cd)]
	장 비 명 유도결합플라즈마광학분광계(ICP-OES)
	모델명 (제조사) iCAP6500Duo(Thermo Scientific)
	활용분야 고주파유도코일에 의하여 형성된 아르곤 플라스마를 활용하여 시료 중의 중금속 및 양이온 측정 [ex. 구리(Cu), 비소(As), 납(Pb), 아연(Zn), 니켈(Ni), 카드뮴 (Cd)]
	장 비 명 수은분석기(Mercury Analyzer)
	모델명 (제조사) M-7500(Cetac)
	활용분야 냉증기 원자흡수분광법을 활용한 시료 중의 수은 측정
	장 비 명 자외선, 가시선 흡광광도계(UV/VIS spectrophotometer)
	모델명 (제조사) Cary50 Conc(Varian)
	활용분야 빛의 흡수 및 투과도를 활용한 시료 중의 이온성 물질 측정 [ex. 6가크롬(Cr6+), 불소 (F), 시안 (CN)]

	장 비 명 자외선, 가시선 흡광광도계(UV/VIS spectrophotometer)
	모델명 (제조사) Specord 200 plus(Analytik Jena)
	활용분야 빛의 흡수 및 투과도를 활용한 시료 중의 이온성 물질 측정 [ex. 6가크롬(Cr6+), 불소 (F), 시안 (CN)]
	장 비 명 가스크로마토그래피 질량분석기 (GC-MS)
	모델명 (제조사) 456-GC/SQ(SCION Instruments)
	활용분야 가스크로마토그래피와 질량분석기 시스템을 활용한 시료 중의 유기화합물질 [(ex. 다환방향족탄화수소류(PAHs)]
	장 비 명 가스크로마토그래피질소인검출기 (GC-NPD)
	모델명 (제조사) 450-GC(SCION Instruments)
	활용분야 가스크로마토그래피와 질소인검출기를 활용한 시료 중의 유기화합물질 [ex. 페놀류(phenols)]
	장 비 명 가스크로마토그래피 전자포획형검출기(GC-ECD)
	모델명 (제조사) CP-3800(Varian)
	활용분야 가스크로마토그래피와 전자포획형 검출기를 활용한 시료 중의 유기화합물질 (ex. PCBs 패턴분석)

	장 비 명 가스크로마토그래피 불꽃이온화검출기(GC-FID)
	모델명 (제조사) 456GC(SCIONInstruments)
	활용분야 가스크로마토그래피와 불꽃이온화 검출기를 활용한 시료 중의 유기화합물질 (ex. 석유계총탄화수소류)
	장 비 명 가스크로마토그래피 불꽃이온화검출기(GC-FID)
	모델명 (제조사) 450-GC(SCION Instruments)
	활용분야 가스크로마토그래피와 불꽃이온화 검출기를 활용한 시료 중의 유기화합물질 (ex. 석유계총탄화수소류)
	장 비 명 퍼지-트랩 기체크로마토그래피-질량분석기 (P&T GC-MS)
	모델명 (제조사) P&T : Stratum(TeledyneTekmar) + GC-MS : 456-GC/SQ(SCION Instruments)
	활용분야 퍼지-트랩 가스크로마토그래피와 질량분석기 시스템을 활용한 시료 중의 휘발성유기화합물질 (ex. BTEX, TCE, PCE, 1,2-DCA 등)
	장 비 명 이온크로마토그래피
	모델명 (제조사) Eco IC(Metrohm)
	활용분야 전기전도도검출기를 이용한 시료 중의 음이온류 (ex. 불소, 염소, 황산이온 등)